# Kühlcontainer

Hochwertige Kühllösungen für:

- Lagerung bei Events & Veranstaltungen
- Lebensmittelindustrie
- Fabriken & Bauernhöfe
- Produktentwicklung & Herstellung
- Chemie & Pharmaindustrie

### Wer wir sind:

## MT Container

Wir sind Ihr Ansprechpartner für Kühlcontainer und Kühlzelle.

Kontakt

#### Verkaufen

Wir bieten eine Vielzahl neuer und gebrauchter Kühlcontainer sowie Ersatzteile zum Kauf an.

#### Mieten

Temporär oder langfristig: unsere Kühlcontainer werden auch zur Miete angeboten.

#### Reparieren

Ist Ihr Kühlcontainer defekt oder wünschen Sie eine Inspektion? Auf Wunsch bieten wir auch einen Notdienst an.

#### Weltweiter Transport

Wir verkaufen und transportieren Kühlcontainer weltweit per LKW, Bahn oder See.

#### Sonderanfertigung

Wir modifizieren und individualisieren Container nach Ihrem Wunsch.

#### Meisterbetrieb

Unsere Stärke sind unsere qualifizierten Mitarbeiter, von denen viele bei uns im Betrieb ausgebildet wurden.

## Kühlcontainer
Eigenschaften

Sehr vielfältig einsetzbar: mit unseren Containern kann ein Temperaturbereich von etwa -25°C bis hin zu +25°C reguliert und somit ein gleichmäßiges Klima im Inneren geschaffen werden. Mit neuen Kühlcontainer-Modellen lässt sich auch die Luftfeuchtigkeit einstellen, wodurch empfindliche Güter immer im perfekt passenden Umfeld gelagert werden können.

#### PRAKTISCH & SICHER

- Wind- & wasserdicht / gültige CSC Plakette
- PTI OK / Pre Trip Inspection / TÜV für das Aggregat
- RAL-Ton Lackierung in Weiß oder Wunschfarbe
- Innenraum befahrbar durch Hubwagen und Stapler

#### KÜHLUNG

- Kältemittel R134a / R404a / R452a
- Temperaturen zwischen +25°C und -25°C einstellbar
- Bei neueren Aggregaten: zwischen +45°C und -40°C
- Von Thermo King / Carrier Transicold / Daikin / Starcool / Mitsubishi

#### MATERIAL & ENERGIE

- V2A Edelstahl Innenauskleidung oder aus Aluminium
- Polyurethan-Isolierung / 10-12 cm
- T-Grating Fußboden aus Aluminium mit Luftkanal
- Kraftstromanschluss 380V/32 Amper
- Betriebsspannung CEE 50Hz / Leistung: 6-10 kW/h
- Aggregatlautstärke bei 1m Abstand 63-78 dB

### German Quality

Gefertigt nach deutschen Qualitätsmaßstäben

### Maße

40 Fuß HC Kühlcontainer

Außenmaße | Länge 12.192 mm x Breite 2.438 mm x Höhe 2.896 mm
Innenmaße | Länge 11.550 mm x Breite 2.290 mm x Höhe 2.545 mm
Türinnenmaße / Türöffnung | Breite 2.290 mm x Höhe 2.557 mm
Paletten Stellplätze | 23 Europaletten
Gewicht | Leergewicht 4.660 kg | Zuladung 29.340 kg | Gesamtgewicht 34.000 kg
Volumen | 67,5 m³

## Weitere Containergrößen

Wir liefern Ihnen die Tiefkühlcontainer in verschiedenen Abmessungen als ISO-Container. Unsere Maßtabelle informiert Sie über die Abmessungen in Breite, Länge und Höhe sowie die Innenmaße und das Leergewicht der Container.

10 Fuß (5 Europaletten | 10.160 kg) 20 Fuß (10 Europaletten | 30.480 kg) 30 Fuß (15 Europaletten | 32.160 kg)

#### Unsere detaillierte Tour im

### VIDEO